A szoftver használata rendkívül egyszerű:

A mellékelt "Setup.exe" programot fel kell telepíteni.
Sikeres telepítést követően az invertert a DC oldalra bekötni, AC oldalt nem szabad használni! (Kapcsoldi ki az AC-t).
A laptopot RS 232-es porttal kell csatlakoztatni -ezt bármilyen PC boltban lehet venni, ha nem lenne (általában USB - RS232 -es átalakító néven kapható).

A programban kiválasztani az INVERTER / fület.
Azon belül a PARAMETER settings.
Kiválasztod a T-START részt és beírod pl. 200 sec., vagy amennyit szeretnél 10 és 200 között. 
 
Megnyomod a SET gombot, majd jelszót kér: (ezt tőlünk kell kérni, csak telepítők részére adjuk ki)
Ezzel készen is vagytok!